Retificação edital descrição dos item Licitados segue descrição correta.

**ANEXO I – ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quant.** | **Unidade** | **Descrição** | **Val. Máximo Aceitável** | **Val Total** |
| 01 | 01 | UN | VEICULO ZERO (0 KM). VAN TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA, UM BANCO MOTORISTA RECLINÁVEL, COM AJUSTE DE ALTURA E APOIO DE BRAÇO BANCO MOTORISTA, DOIS BANCOS PASSAGEIROS NA CABINE RECLINÁVEL, COM SINTOS RETRÁTEIS, COMPARTIMENTO TRASEIRO DE PASSAGEIOROS DE NO MINÍMO 13 (TREZE) METROS CÚBICOS, BANCOS RECLINÁVEIS, COMPARTIMENTO TRASEIRO REVESTIDO EM COURVIN, NUM TOTAL DE NO MINÍMO 16 LUGARES, OU MAIS, COM ENCOSTO DE CABEÇA E CINTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA CADA PASSAGEIRO, ENVIDRAÇADA COM VIDROS LATERAIS ORIGINAIS DE FABRICA, MOTOR DE 2.2 OU MAIS, COM POTÊNCIA MINÍMA DE 130 CV, MOTOR MOVIDO A DIESEL S10, SISTEA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, TURBINADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VOLANTE COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, AR QUENTE E AR CONDICIONADO NA CABINE E SALÃO DE PASSAGEIROS, (ORIGINAL DE FABRICA) TACÓGRAFO DIGITAL, CAMPIO MANUAL DE NO MINÍMO 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA, COM RODADO TRASEIRO SIMPLES, FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS A DISCO COM ABS COM EBD NAS 4 RODAS, COM CONTROLE DE TRAÇÃO, CHAVE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM SISTEMA TIPO CANIVETE COM ABERTURA DAS PORTAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LATERAIS ACIONADAS A DISTÂNCIA, AIR BAG FRONTAL (DUPLO) PORTA LATERAL CORREDIÇA DE NO MÍNIMO 1.200MM LARGURA VÃO DE ENTRADA. PORTA TRASEIRA ABERTURA DUAS FOLHA, 180º MEDIDAS EXTERNAS DE NO MINÍMO 5.900 MM, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 4.000 MM, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO DE CABEÇAS NOS BANCOS DIANTEIROS, RODAS ARO DE NO MÍNIMO 16 POLEGADAS E PNEUS 205/75 R16, COM ESTRIBO DE EMBARQUE NA PORTA LATERAL CORREDIÇA.  VAICULO NA COR SÓLIDA OU METÁLICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MINÍMO 90 LITROS, RÁDIO AM/FM E USB, ALTOFALANTES INSTALADOS, CAMARA DE RÉ PELÍCULAS DE ACORDO COM O DETRAN, TAPETES, PROTETOR DE MOTOR EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ACORDO COM O VEÍCULO, E TODOS OS ITENS EXISTENTES PELO C.N.T. | R$ 191.900,00 | R$ 191.900,00 |
| 02 | 01 | UN | UM VEICULO NOVO (0 KM) COM PINTURA SÓLIDA, 4 PORTAS ANO MODELO 2019/2020, TIPO SEDAN 1.0, MOTOR DE 4 CILINDROS, TOTAL FLEX (GASOLINA/ALCOOL), COM POTÊNCIA MINIMA DE 73 VC GASOLINA E 75 VC ETANOL, AIR BAG DUPLO FRONTAL, CÂMBIO DE 5 VELOCIDADES A FRENTE E UMA A RÉ, RÁDIO ORIGINAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO COM SAÍDA PARA DOIS ALTO FALENTES DIANTEIROS E DOIS ALTO FALANTE TRASEIROS, AR QUENTE E AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS, ENCOSTO DE CABEÇA 5 OCUPANTES, CINTOS DE SEGURANÇAS PARA 5 OCUPANTES, BANCOS COM REVESTIMENTO EM TECIDO, VIDRO TRASEIRO COM DESEMBAÇADOR, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 520 LITROS, PNEUS E E RODAS DE 15 POLEGADAS FREIOS COM ABS E A DISCO NAS QUATRO RODAS, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 48 LITROS, CARROÇERIA DE NO MÍNIMO 4.290 MM, LARGURA MÍNIMA 1.700MM, ALTURA DO VEÍCULO MÍNIMO 1.500MM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 2.511MM ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 160 MM, COM TAPETES, PROTETOR DE CÁRTER PELICOLAS EM TODOS OS VIDROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, E TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM DO FABRICANTE DO VEÍCULO. | R$ 52.860,00 | R$ 52.860,00 |
| **TOTAL R$** | | | | | **244.760,00** |

Lajeado do Bugre – RS 10 de Fevereiro de 2020.

**Gelson Pedroso.**

**Pregoeiro**

**ANEXO IV**

**MODELO DE PROPOSTA**

# AO MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS

**PROCESSO ADMINIATRATIVO 011/2020**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020**

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:

INCRIÇÃO ESTADUAL:

Através do presente, apresentamos ao Município de Lajeado do Bugre - RS, Proposta Financeira referente ao Pregão Presencial 01/2020, nas condições a seguir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quant** | **Unidade** | **Descrição** | **Val. Unitário** | **Val Total** |
| 01 | 01 | UN | VEICULO ZERO (0 KM). VAN TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA, UM BANCO MOTORISTA RECLINÁVEL, COM AJUSTE DE ALTURA E APOIO DE BRAÇO BANCO MOTORISTA, DOIS BANCOS PASSAGEIROS NA CABINE RECLINÁVEL, COM SINTOS RETRÁTEIS, COMPARTIMENTO TRASEIRO DE PASSAGEIOROS DE NO MINÍMO 13 (TREZE) METROS CÚBICOS, BANCOS RECLINÁVEIS, COMPARTIMENTO TRASEIRO REVESTIDO EM COURVIN, NUM TOTAL DE NO MINÍMO 16 LUGARES, OU MAIS, COM ENCOSTO DE CABEÇA E CINTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA CADA PASSAGEIRO, ENVIDRAÇADA COM VIDROS LATERAIS ORIGINAIS DE FABRICA, MOTOR DE 2.2 OU MAIS, COM POTÊNCIA MINÍMA DE 130 CV, MOTOR MOVIDO A DIESEL S10, SISTEA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, TURBINADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VOLANTE COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, AR QUENTE E AR CONDICIONADO NA CABINE E SALÃO DE PASSAGEIROS, (ORIGINAL DE FABRICA) TACÓGRAFO DIGITAL, CAMPIO MANUAL DE NO MINÍMO 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA, COM RODADO TRASEIRO SIMPLES, FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS A DISCO COM ABS COM EBD NAS 4 RODAS, COM CONTROLE DE TRAÇÃO, CHAVE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM SISTEMA TIPO CANIVETE COM ABERTURA DAS PORTAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LATERAIS ACIONADAS A DISTÂNCIA, AIR BAG FRONTAL (DUPLO) PORTA LATERAL CORREDIÇA DE NO MÍNIMO 1.200MM LARGURA VÃO DE ENTRADA. PORTA TRASEIRA ABERTURA DUAS FOLHA, 180º MEDIDAS EXTERNAS DE NO MINÍMO 5.900 MM, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 4.000 MM, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO DE CABEÇAS NOS BANCOS DIANTEIROS, RODAS ARO DE NO MÍNIMO 16 POLEGADAS E PNEUS 205/75 R16, COM ESTRIBO DE EMBARQUE NA PORTA LATERAL CORREDIÇA.  VAICULO NA COR SÓLIDA OU METÁLICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MINÍMO 90 LITROS, RÁDIO AM/FM E USB, ALTOFALANTES INSTALADOS, CAMARA DE RÉ PELÍCULAS DE ACORDO COM O DETRAN, TAPETES, PROTETOR DE MOTOR EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ACORDO COM O VEÍCULO, E TODOS OS ITENS EXISTENTES PELO C.N.T. |  |  |
| 2 | 01 | UN | UM VEICULO NOVO (0 KM) COM PINTURA SÓLIDA, 4 PORTAS ANO MODELO 2019/2020, TIPO SEDAN 1.0, MOTOR DE 4 CILINDROS, TOTAL FLEX (GASOLINA/ALCOOL), COM POTÊNCIA MINIMA DE 73 VC GASOLINA E 75 VC ETANOL, AIR BAG DUPLO FRONTAL, CÂMBIO DE 5 VELOCIDADES A FRENTE E UMA A RÉ, RÁDIO ORIGINAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO COM SAÍDA PARA DOIS ALTO FALENTES DIANTEIROS E DOIS ALTO FALANTE TRASEIROS, AR QUENTE E AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS, ENCOSTO DE CABEÇA 5 OCUPANTES, CINTOS DE SEGURANÇAS PARA 5 OCUPANTES, BANCOS COM REVESTIMENTO EM TECIDO, VIDRO TRASEIRO COM DESEMBAÇADOR, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 520 LITROS, PNEUS E E RODAS DE 15 POLEGADAS FREIOS COM ABS E A DISCO NAS QUATRO RODAS, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 48 LITROS, CARROÇERIA DE NO MÍNIMO 4.290 MM, LARGURA MÍNIMA 1.700MM, ALTURA DO VEÍCULO MÍNIMO 1.500MM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 2.511MM ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 160 MM, COM TAPETES, PROTETOR DE CÁRTER PELICOLAS EM TODOS OS VIDROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, E TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM DO FABRICANTE DO VEÍCULO. |  |  |
| TOTAL R$ | | | | |  |

VALIDADE DA PROPOSTA ...... DIAS.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ass. Representante Legal